[bookmark: _Hlk30056757][bookmark: _Hlk66348014]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RIEGO
Cláusula 1.- Objeto
Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) establecer, entre otros, las características técnicas que han de regir el suministro de material de riego para TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. (en adelante, también USOA), con el fin de atender a las actividades, servicios y/o obras de jardinería que ésta presta para el Excmo. Ayuntamiento de Barakaldo (mantenimiento y conservación, nuevas zonas, reformas, etc.).
La justificación de la no división en lotes del contrato es que todas las actividades del contrato corresponden a un único e indivisible suministro de materiales para riego.
Cláusula 2.- Elementos a suministrar
A continuación, se relacionan las características con que deben contar los artículos objeto de suministro:
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	ARTICULO

	Arqueta “Rain Bird” VB-10RND

	Arqueta “Rain Bird” VB-STD

	Conector de cables DBM

	Solenoide para EV 24 V

	Solenoide impulsos para EV 9 V

	Caja de conexiones “Rain Bird” TBOS 2 Estaciones

	Caja de conexiones “Rain Bird” TBOS 4 Estaciones

	Caja de conexiones “Rain Bird” TBOS 6 Estaciones

	Consola programación “Rain Bird” TBOS II

	Electroválvula 1” serie PGA

	Electroválvula 1 ½ “ serie PGA

	Electroválvula 2” serie PGA

	Aspersor serie 3500

	Aspersor serie 5000 Plus

	Aspersor serie 8005

	Codo ½ “ SBE-050

	Codo 3/4 “ SBE-075

	Tuberia “Rain Bird” SPX FLEX (Rollo 30 m)

	Columna de riego bola 80 salida Barna 45 H 660 giratoria

	Columna de riego bola 80 salida Barna 45 H 1150 giratoria

	Servicio reparación columnas

	Manguera plana d 45 (M)

	Manguera NTS d 25

	Lanza Variomatic 1,5 “ Salida Barna 45

	Lanza Variomatic 1 “ Salida Barna 25

	Reducción Barna 70 > 45 mm

	Reducción Barna 45 > 25 mm

	Racor Barna Manguera d 45

	Racor Barna Manguera d 25

	T de 1,5 “ Barna d 45, 2 salidas d 25

	Modulo Programador “HUNTER” PC-301-E 

	Programador “HUNTER” PC-301-E 

	Solenoide tipo Toro 9V

	Alargador plástico 3/4 (Bobina Recortable)

	Alargador plástico 1/2 (Bobina Recortable)

	Tobera difusor 1800-Reg 8 VAN

	Tobera difusor 1800-Reg 10 VAN

	Tobera difusor 1800-Reg 18 VAN

	Válvula esfera Latón H/H 1/2"

	Enlace codo 90º macho 1/2

	Manguera de PE 1/2 pulgada

	Estaca Gotero

	Tubo PE40 DN 25 PN10 (3/4”) €/ml

	Tubo PE40 DN 32 PN10 (1”) €/ml

	Tubo PE40 DN 40 PN10 (1y 1/4”) €/ml

	Tubo PE40 DN 50 PN10 (1y 1/2”) €/ml

	Tubo PE40 DN 63 PN10 (2”) €/ml

	Material de racorería



2.2. Toda vez que las instalaciones de riego respecto a las cuales se requiere el material citado son de las marcas “Rain Bird” y “Hunter”, se requiere que los materiales de riego sean de dicha marca “o similares” y, en todo caso, deberá garantizarse la compatibilidad con los sistemas de riego actuales.
2.3. Los artículos a suministrar deberán contar con la calidad mínima suficiente para cumplir con la normativa exigida y deberán contar con el marcado CE, que demuestra que el fabricante ha evaluado el producto y se considera que este cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE.
Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P. tendrá, en todo momento, la potestad de comprobar la calidad de los artículos suministrados a través de los medios que considere oportunos.
[bookmark: _GoBack]2.4 No se admitirán propuestas de licitadores que exijan un pedido mínimo de cantidad o de precio para efectuar el suministro.
Cláusula 3.- Condiciones de suministro
3.1 El adjudicatario deberá cumplir lo establecido en la legislación estatal y comunitaria vigente en lo que respecta a instalaciones, almacenamiento, distribución personal, así como en lo relativo a etiquetados y rotulación de los artículos, y en las normas generales y particulares de cada uno de ellos establecidas en las distintas disposiciones legales vigentes.
3.2 El transporte, embalaje, etc. de los bienes a suministrar se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la normativa aplicable.
3.3 El suministro se efectuará en la siguiente dirección: B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 de Barakaldo (48903 Bizkaia), previa petición por parte de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P. y en el plazo máximo de 5 días hábiles. A tales efectos, la periodicidad, horario de entrega y cuantía de los suministros dependerá de las necesidades de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P.
Cláusula 4.- Atención postventa
La empresa adjudicataria deberá adscribir al contrato una persona de contacto directo con el responsable del contrato que facilite la resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el suministro o en la facturación del mismo. 
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