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[bookmark: _Hlk64023840]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA MOTOSIERRA DESTINADOS AL ÁREA DE JARDINERÍA DE TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.
Cláusula 1.- Objeto
[bookmark: _Hlk64373177]Constituye el objeto del contrato el suministro de la maquinaria, herramientas (manuales y eléctricas) y Equipos de Protección Individual para motosierra cuyas características técnicas mínimas y n.º de unidades a suministrar se especifican en la Cláusula 2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), para su uso por parte de las personas que conforman el Área de Jardinería de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.
Cláusula 2.- Características técnicas mínimas de los bienes a suministrar
A continuación, se detallan las características técnicas mínimas con las que deberán contar los bienes a suministrar en virtud del presente contrato:

LOTE 1 (MAQUINARIA)
CORTACÉSPED 53
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 12
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Transmisión
	Tracción hidráulica y sistema de embrague freno de cuchilla

	Motor
	4 tiempos OHV

	Cilindrada
	≥179 cm3

	Encendido
	Electrónico

	Anchura de corte
	53 cm

	Altura de corte
	Ajuste sobre cada ruedas

	
Otras características
	Con bloqueo del diferencial

	
	Autopropulsado

	
	Marcha atrás



DESBROZADORA 35
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 2
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Motor
	2 tiempos

	Cilindrada
	≥34 cm3

	Peso
	≤7,4 kg

	Otras características
	Arnés profesional

	
	Cabezal semiautomático



DESBROZADORA 50
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 6
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Motor
	2 tiempos

	Cilindrada
	≥50 cm3

	Peso
	≤9 kg

	Otras características
	Arnés profesional

	
	Cabezal de hilo semiautomático



CORTASETOS BATERÍA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 6
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Peso
	≤3,3 kg

	Longitud de corte
	624 mm

	Batería
	50 V

	
	4 Ah

	
	capacidad 185 W/h

	Otras características
	Cargador

	
	2 baterías



MOTOSIERRA PODA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 3
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Motor
	2 tiempos

	Cilindrada
	≥25 cm3

	Peso
	≤2,5 kg

	Sistema de espada
	Tipo “Carving” o equivalente

	Longitud de corte
	250 mm



SOPLADOR MOCHILA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 6
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Peso
	≤10,5 kg

	Motor
	2 tiempos

	Cilindrada
	≥62 cm3

	Volumen medio del aire
	21-22 m3/minuto







CORTACÉSPED MULCHING
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 3
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Cilindrada
	≥150 cm3

	Potencia
	2,8 Kw

	Propulsión
	autopropulsión

	Carcasa
	aluminio

	Altura de corte
	centralizado

	Manillar
	antivibración



LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 1
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Tensión
	230 V/ 50Hz

	Potencia
	3,5 Kw (± 0,2 Kw)

	Caudal
	700 l/h (± 20 l/h)

	Presión
	140 BAR (± 10 BAR)

	

Accesorios
	Enrollador de manguera

	
	Pistola

	
	Lanza

	
	Boquilla

	
	Manguera ≥15 m



LOTE 2 (HERRAMIENTAS MANALES Y ELÉCTRICAS)
[bookmark: _Hlk64024199]TIJERA DE 1 MANO 
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 25
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Longitud
	≤ 230 mm

	Diámetro rama
	25 mm

	Peso
	≤ 390 gr

	Accesorios
	Funda incluida



[bookmark: _Hlk64024223]TIJERA DE 2 MANOS 
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 15
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Longitud aproximada
	850 mm

	Tipo
	Yunque

	Diámetro rama
	40-45 mm

	Peso
	≤ 1.400 gr

	Accesorios
	Funda incluida



[bookmark: _Hlk64024245]SERRUCHOS CURVOS
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 25
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Longitud
	≥ 330 mm

	Diámetro rama
	80 mm

	Peso
	≤ 300 gr

	Accesorios
	Funda incluida



[bookmark: _Hlk64024268]PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 6
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Longitud
	de 220 cm o menos (recogido), a 400 cm o más (extendido).



[bookmark: _Hlk64024281]TIJERA PARA PÉRTIGA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 5
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Tipo
	Yunque

	Capacidad de corte
	≥ 38 mm

	Accesorios
	Incluido enrollador de cuerda



[bookmark: _Hlk64024308]SIERRA PARA PÉRTIGA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 10
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Longitud
	≥ 330 mm

	Características
	Hoja curva

	
	Punta de gancho


	
[bookmark: _Hlk64024319]TALADRO PERCUTOR 500
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 1
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Potencia
	≥500 W

	Otras características
	Portabrocas (≤1,5 - ≥13 mm)

	
	Giro derecha-Izquierda



[bookmark: _Hlk64024340]TALADRO PERCUTOR 750
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 1
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Potencia
	≥750 W

	Otras características
	Portabrocas (≤1,5 - ≥13 mm)

	
	Giro derecha-Izquierda



[bookmark: _Hlk64024356]TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 1
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Batería
	18 V

	Par de giro
	≥ 90 Nm

	Otras características
	≥ 3 Ah

	Accesorios
	Batería y cargador



[bookmark: _Hlk64024364]AMOLADORA RECTA
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 1
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Potencia
	≥700 W



LOTE 3 (EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA MOTOSIERRA)
[bookmark: _Hlk64024538]GUANTES DE PROTECCIÓN ANTICORTE
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 8 pares
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	EN 381-7

	Clase 1 (20 m/s)



CASCOS FORESTALES
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 5
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Ajustable

	Protección auditiva

	Visor de malla



[bookmark: _Hlk64024559]PANTALONES DE PROTECCIÓN ANTICORTE
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 4
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Pantalón de peto

	EN 381

	Clase 1 (20m/s)




MANGUITOS
N.º DE UNIDADES A SUMINISTRAR: 4
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	Guante-manguito anticorte

	EN 381-10

	Clase 1 (20m/s)

	Mano izquierda


Las cantidades a suministrar que se señalan son estimativas del consumo de un año natural, sin que TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.  esté obligado a la adquisición de su totalidad. Se indican solamente para que los licitadores tengan una aproximación del volumen de negocio que podrá generar el presente contrato. Dicha estimación no supone un compromiso de gasto por parte de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U., únicamente generarán obligación de pago los suministros efectivamente entregados por la empresa adjudicataria.
Cláusula 3.- Garantía de calidad
La garantía de calidad de la maquinaria, herramientas y Equipos de Protección Individual para motosierra a suministrar será la normal para el tipo de bienes objeto de la presente contratación, y en particular, se deberán ofrecer artículos de calidad para uso profesional.
En todo caso, el contratista deberá asegurarse de que todos los equipos están en perfecto estado, han pasado todos los controles de calidad y cumplen con la normativa de seguridad exigible.
Cláusula 4.- Condiciones de suministro
4.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir lo establecido en la legislación española y comunitaria vigente en lo referente a instalaciones, almacenamiento, distribución personal, así como en lo que respecta a etiquetados, envasados y rotulación de los productos y normas generales y particulares de cada uno de ellos establecidas en las distintas disposiciones legales. El transporte, embalaje, etc., en todo momento se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable.
4.2. La periodicidad, horario y cuantía de los suministros dependerá de las necesidades de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U. 
4.3. No se admitirán propuestas de empresas licitadoras que exijan un pedido mínimo de cantidad o de precio para efectuar el suministro.
4.4. La empresa adjudicataria se compromete a situar, libre de todo gasto, los artículos que le sean solicitados en las instalaciones de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U., acompañados del correspondiente albarán de entrega. A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada comprende no solo el importe de los productos a suministrar, sino también gastos repercutibles, coste de transporte, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación, instalación hasta la entrega y recepción de los productos ofertados.
Cualquier infracción o incumplimiento por parte de la entidad adjudicataria de las obligaciones dimanantes del contrato dará lugar a que se levante la correspondiente acta de infracción. La acumulación de tres infracciones graves o cinco leves documentadas y probadas facultará a TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U. a rescindir el contrato.
4.5. En caso de siniestro en la carga y descarga en las instalaciones de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U., cualquier daño que generase será responsabilidad de la empresa adjudicataria, que adoptará las medidas necesarias para minimizar el mismo. 
4.6. No se admitirá el suministro de mayores cantidades de las solicitadas.
Cláusula 5.- Plazo y lugar de entrega de los bienes
Los bienes objeto del presente contrato referidos en la Cláusula 2 de este PPT deberán entregarse en las dependencias de Taller Usoa Lantegia, S.A.U. sitas en el B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 del municipio de Barakaldo (48903 Bizkaia), en el plazo de máximo de 10 días desde el envío al contratista de la comunicación del pedido por parte de la persona responsable del contrato referida en la Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP). Estos plazos podrán ser reducidos por las ofertas de los licitadores.
Cláusula 6.- Información a suministrar por el contratista
En materia de información, el adjudicatario del contrato deberá suministrar a Taller Usoa Lantegia, S.A.U. la información escrita proporcionada por el fabricante de los bienes objeto de la presente contratación referidos en la Cláusula 2 del presente PPT (en castellano o euskera). A tales efectos, la ficha técnica y el manual de instrucciones de los bienes a adquirir por parte de Taller Usoa Lantegia, S.A.U. deberá contener la información que permita realizar una instalación y utilización correctas de los mismos, así como las operaciones de mantenimiento con seguridad. En todo caso, esta información incluirá un despiece de cada uno de los bienes a suministrar en forma de dossier fotográfico de las distintas piezas que componen cada producto. Asimismo, deberán suministrarse la Declaración de Conformidad y el marcado CE de cada producto (en castellano o euskera). 
Las características de los artículos licitados (indicadas en las fichas técnicas o en las muestras presentadas) que no sean iguales o superiores a las categorías exigidas en la definición de estos artículos será motivo de exclusión de la empresa licitadora en el lote que corresponda con dichos artículos.
Cláusula 7.- Formación
7.1 El adjudicatario deberá prestar formación, durante 1 día laborable completo (previa comunicación de la fecha concreta por parte de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.) a las personas del taller de mecánica del Área de Jardinería de Taller Usoa Lantegia, S.A.U., con el fin de capacitar a éstas para que puedan realizar por sí solas el mantenimiento de la maquinaria objeto del presente contrato y, además, en la medida de lo posible, la reparación de la misma, cuando tales reparaciones dejen de estar amparadas por la garantía aplicable conforme a lo dispuesto en la documentación contractual a la que hace referencia la Cláusula 1 del PCAP.
7.2 Se considerará como día laborable a los efectos de la presente Cláusula 7 todo aquel que corresponda con el calendario laboral de Taller Usoa Lantegia, S.A.U. que, en caso necesario, será debidamente notificado al licitador que resulte adjudicatario, y cuyo horario actual, pero susceptible de modificación, es de 08:00 a 14:00 horas.
[bookmark: _GoBack]7.3 La formación podrá ser impartida en las instalaciones del licitador que resulte adjudicatario del contrato. No obstante, si el desplazamiento a realizar por las personas destinatarias de la formación fuera superior a 25 km, tomando como punto de partida las instalaciones de Taller Usoa Lantegia, S.A.U., sitas en el B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 de Barakaldo (48903 Bizkaia), serán las personas que vayan a impartir la formación quienes tendrán que trasladarse hasta las instalaciones de Taller Usoa Lantegia, S.A.U. para proporcionar dicha formación.
Cláusula 8.- Atención postventa
La empresa adjudicataria deberá adscribir al contrato, una persona de contacto directo con el responsable del contrato designado por la administración o con el propio centro, que facilite la resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el suministro o en la facturación del mismo.
En la oferta deberán determinarse los datos correspondientes a la persona o personas que se compromete a adscribir para el seguimiento del suministro, indicando nombre y apellidos, teléfonos de contacto, fax y dirección de correo electrónico.
Cláusula 9.- Plazo de garantía
El adjudicatario se compromete a ofrecer, como mínimo, 1 año de garantía para cada uno de los productos que suministre a Taller Usoa Lantegia, S.A.U.
Cláusula 10.- Régimen de sustitución de bienes objeto de suministro.
Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no exceda el inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del articulo primitivo.
El órgano de contratación resolverá sobra la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.
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