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	[bookmark: _GoBack]BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 2008KO ABENDUAREN 23KO 87/2008 FORU DEKRETUAK ARAUTZEN DUEN ETXEAN PROGRAMAKO LAGUNTZA PRODUKTU BERRESKURAGARRIEN HORNIDURA EGITEKO.


	
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO DE CARÁCTER RECUPERABLE DEL PROGRAMA ETXEAN REGULADO POR EL DECRETO FORAL 87/2008, DE 23 DE DICIEMBRE.


	1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratuaren xedea izango da agiri honen I. eranskinean identifikatu eta erreferentzia egiten diren laguntza-produktu berreskuragarriak hornitzea.
	
	1.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será el suministro de los productos de apoyo de carácter recuperable que se identifican y referencian en el anexo I del presente pliego.


	Eskuratu beharreko gehienezko zenbatekoak gutxi gorabeherakoak dira, eta kontratu hau indarrean dagoen bitartean zehaztuko dira, betiere premien arabera (2008ko abenduaren 23ko 87/2008 Foru Dekretuak, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituenak) eta eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera. 

	
	Las cantidades a adquirir tienen naturaleza de máximo orientativo y se determinarán en cada momento durante la duración de este contrato, en base a las necesidades planteadas (de acuerdo con la demanda generada en ejecución del Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia) y la consiguiente disponibilidad presupuestaria.


	2.- LAGUNTZA-PRODUKTUEN ETA HAUEN ORDEZKOEN EZAUGARRIAK.

Agiri honen II. eranskinean ageri dira produktu guztien erreferentzia eta bakoitzak gutxienez eta derrigorrez bete beharko dituen ezaugarriak. 
	
	2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE APOYO.

Las características de mínima exigibilidad, de obligado cumplimiento en todos sus términos, así como la referencia que se realiza respecto de cada producto de apoyo, se incorporan en el anexo II al presente pliego.


	BI artxibo elektronikoetan eskainitako produktuen fitxa teknikoetan jasotako informazioa egiaztatzeko, Kontratazio Mahaiak elementuen laginak aurkezteko eskatu ahal izango dio esleipendun gisa proposatutako erakundeari, SPKLren 150.2 artikuluan ezarritako epean.


	
	Con el fin de acreditar la información contenida en las fichas técnicas de los productos ofertados en los archivos electrónicos nº DOS, y con carácter previo a la valoración de dichos productos, la Mesa de Contratación podrá exigir a las entidades admitidas a la licitación la puesta a disposición de aquellas muestras que los técnicos consideren.

	Aztertutako elementuren batek plegu honen II. eranskinean eskatutako baldintzak betetzen ez baditu, Gipuzkoako Foru Aldundiak atzera bota dezake. Produktua baztertuz gero, eskaintza hori lote horren lizitaziotik kanpo geratuko da.

	
	En el supuesto de que alguno de los elementos analizados incumpla los requisitos exigidos en el anexo II al presente pliego, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá rechazarlo. El rechazo del producto implicará que dicha oferta queda excluida de la licitación de dicho lote. 


	Kontratazio Mahaiak txosten arrazoitu bidez eta horretarako ezarritako prozedura kontrajarriaren arabera ukatuko du eskaintza.

	
	El rechazo de la oferta por parte de la Mesa de Contratación se realizará mediante informe motivado y de acuerdo con el procedimiento contradictorio establecido a tal efecto.


	Azkenik, ezinbesteko baldintza izango da laguntza-produktu guztiak paletetan ematea, manipulatzeko uniformetasuna eta erraztasuna bermatzeko.

	
	Por último, será condición indispensable que todos los productos de apoyo se entreguen paletizados con el fin de garantizar la uniformidad y facilidad de manipulación.


	3.- HORNITU BEHARREKO KOPURUAK ZEHAZTEA.

Nahiz eta III. eranskinean urtean zehar hornitu beharreko elementu bakoitzaren unitate-kopuruaren estimazio bat adierazten den, zifra hori ez da loteslea izango, eta elementuak unean uneko behar eta baliabide ekonomikoen arabera erosiko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak elementu edo multzo bakoitzeko kopuru jakin batzuk eskuratzeko inolako konpromisorik hartu gabe.

	
	3.- ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR.

Si bien en el Anexo III se indica una estimación del número de unidades de cada elemento a suministrar a lo largo del año, dicha cifra no será vinculante, y la adquisición de elementos se realizará en función de las necesidades y disponibilidades económicas existentes en el momento, sin que exista compromiso alguno por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para adquirir cantidades determinadas por cada elemento o totalidad.


	Eskuratu beharreko kopuruak "Kostua BEZ gabe" zutabean adierazitako kostuaren kalkuluan sartutzat joko dira, eta gehieneko orientagarria adierazten dute. Beraz, kopuru horiek kontratuak indarrean dirauen bitartean unean uneko premien arabera zehaztuko dira (ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonei zuzendutako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituen 87/2008 Foru Dekretuak, abenduaren 23koak, ezarritakoari jarraituz), eta erabilgarri dagoen aurrekontuaren arabera. Hori, elementu bakoitzak guztizko kopuruarekin alderatuta izango duen gutxi gorabeherako kostuaren haztapenean islatzen da, eta gauzatzekoan aldatu egingo da.

	
	Las cantidades a adquirir se entienden implícitas en el cálculo del coste que se especifica en la columna “coste sin IVA” y tienen naturaleza de máximo orientativo y se determinarán en cada momento durante la duración de este contrato, en base a las necesidades planteadas (de acuerdo con la demanda generada en ejecución del Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia) y la consiguiente disponibilidad presupuestaria. Esto se refleja en una ponderación que se realiza en relación con el coste estimado que supondrá cada elemento respecto de la totalidad, que en su ejecución variará.


	Garraio-gastuak elementu bakoitzaren prezioan sartzen dira. Produktuen azken erosketak, dagoen premiaren arabera, lote bakoitzari dagokionez urtean hiru eskaera eta hurrenez hurreneko entrega desberdin egitea ekar dezake, lizitazioaren aurrekontua agortzen ez den bitartean eta, beraz, garraio edo biltegi gastu osagarriak esleipendunaren kargura izango dira.
	
	Los gastos de transporte se entienden implícitos en el precio de cada elemento. La adquisición final de los productos, en virtud de la necesidad existente, podrá implicar tres pedidos y correlativas entregas diferentes al año respecto de cada lote, en tanto no se agote el presupuesto de licitación y, por lo tanto, los correlativos gastos de transporte o de almacén adicionales, se entenderán de cargo de la adjudicataria.


	4.- ALDAKETAK.

Ez da onartzen inongo aldaketarik gutxienez eskatu beharreko baldintza horietan, baina posible da hobetzea eta elementu gehigarriak eranstea.


	
	4.- ALTERACIONES O VARIACIONES.

No se admite alteración o variación alguna en relación con los requisitos de mínima exigibilidad descritos, siendo posible la mejora o el añadir elementos complementarios.


	5.- ENTREGA EGITEKO LEKUA ETA EPEA.

a) Hornidurak entregatzeko lekua izango da Donostian kokatutako zentro edo biltegian, Zainketa eta Gizarte Politiketako Departamentuak hala erabakita.

b) Adierazitako lekuan egin beharreko entregaren denbora, laguntza-produktuen programa kudeatzen duen zerbitzuak, Etxetek-ek, hornidura posta elektronikoz eskatu duen egunaren biharamunetik hasita zenbatuko da.


c) Elementuak eskuratzeko, urtean 3 eskaera egingo dira, denboran modu homogeneoan banatuta. Horietako bakoitzean, Zainketa eta Gizarte Politiketako Departamentuak, unean uneko beharren arabera, dagokion kontratistak sorta bakoitzean zenbat elementu hornitu behar dituen zehaztuko du. Zenbatekoak, beraz, ez dira aldez aurretik zehaztuko.


Nolanahi ere, elementu guztiak gehienez ere 15 egun naturaleko epean entregatu beharko dira.

	
	5.- LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA.

a) El lugar de entrega general será en el centro o almacén ubicado en San Sebastián (Gipuzkoa) que a estos efectos señale el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

b) El tiempo de entrega en el lugar señalado empezará a contarse desde el día siguiente a la fecha en la que se realiza la solicitud del suministro mediante correo electrónico por parte del servicio gestor del programa de productos de apoyo, Etxetek.

c) La adquisición de los elementos se realizará mediante 3 peticiones anuales, distribuidas homogéneamente en el tiempo. En cada una de ellas el Departamento Cuidados y de Políticas Sociales, en función de las necesidades del momento, determinará el número de elementos incluidos en cada lote que deberán ser suministrados por la contratista correspondiente. Las cantidades, por tanto, no estarán previamente determinadas.

En todo caso, el plazo máximo de entrega de todos los elementos es de 15 días naturales.


	6.-AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA.

Balio-judizioaren araberako irizpideen balorazioa egiteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu beharko da, lote bakoitza honako atal hauetan egituratuta:

	
	6.-DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR.

Contendrá la documentación necesaria para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor y se estructurará en los siguientes apartados, para cada lote:


	- Eskaintza teknikoa, eskainitako elementu bakoitzaren identifikazioarekin, elementu gehigarri deskribatuz eta baita hobekuntzak ere.

	
	- Oferta técnica, con identificación de cada elemento ofertado, así, como con la descripción de mejoras y/o elementos complementarios.


	Arestian esandakoaz gain, eskainitako elementu bakoitzaren ezaugarri teknikoak deskribatuko dira.

	
	Además de lo anterior, descripción de las características técnicas de cada elemento ofertado.


	- Eskainitako saldu osteko zerbitzuaren xehetasunak: epeak, bestelako zerbitzu gehigarriak.

	
	- Detalle de elementos de cortesía ofrecidos en exclusiva a personas beneficiarias y memoria del servicio post-venta ofrecido, señalando si se refiere únicamente al período de garantía o se incrementa su duración.


	Eskaintza formatu elektronikoan aurkeztuko da. Formatu elektronikoa PDF fitxategi bakar bat izango da. Ahal dela, aurkeztutako dokumentazioa ez da zabalegia izango. 

	
	La oferta se entregará en formato electrónico. El formato electrónico consistirá en un único fichero PDF. Se procurará que la documentación presentada no sea excesivamente extensa.










ANEXO I ERANSKINA


1.LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA HIGIENE.


	N
	Artikulua/ Artículo

	
	

	1
	

	
	14045 Eskubanda eraisgarria (bakarra)

	
	14045 Barandilla abatible (unidad)

	2
	

	
	14013 Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa

	
	14013 Somier eléctrico 90 cm de ancho

	3
	

	
	14014 Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa

	
	14014 Somier eléctrico 105 cm de ancho

	4
	

	
	14015 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 90 cm zabalekoa

	
	14015 Somier articulado con carro elevador de 90cm de ancho

	5
	

	
	14016 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 105 cm zabalekoa

	
	14016 Somier articulado con carro elevador de 105 cm de ancho

	6
	
14041 Hankaldekoa/Oheburua (unitatea)

14041 Piecero/Cabecero unidad


	7
	

	
	14046 Trapezio oinarriduna

	
	14046 Trapecio con base

	8
	
14047 Oheari ainguratutako trapezioa

14047 Trapecio anclado a la cama


	9
	

	
	14051 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea S

	
	14051 Compresor colchón antiescaras S 


	10
	

	
	14052 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea L

	
	14052 Compresor colchón antiescaras L 

	11
	

	
	13071 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna

	
	13071 Silla de ducha e inodoro con ruedas

	12
	

	
	13074 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna, kumunaren altuera 55zm

	
	13074 Silla de ducha e inodoro con ruedas acoplable a inodoro alto 55 cm

	13
	

	
	13054 Bainuontziko eserleku birakaria

	
	13054 Asiento giratorio bañera

	14
	

	
	13056 Hanka erregulagarridun kumuneko aulkia

	
	13056 Silla de ducha con patas regulables




2. LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

	N
	Artikulua/ Artículo

	
	

	1
	

	
	11040 Laguntzaileak gidatzeko gurpil aulkiarentzako motor sistema

	
	11040 Sistema de motorización para silla ruedas manejada por asistente

	2
	

	
	11041 Laguntzaileak eramateko  gurpil aulkiarentzako sistema berezia

	
	11041 Motorización especial de silla de ruedas manejada por asistente

	3
	

	
	11050 Scooter edo antzekoa S

	
	11050 Scooter o similar S

	4
	

	
	11051 Scooter edo antzekoa L

	
	11051 Scooter o similar L

	5
	

	
	11011 Gurpil aulki motorduna, oinarrizko gama

	
	11011 Silla de ruedas motorizada gama básica





3. LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

	

N
	

Artikulua/ Artículo

	1
	

	
	12114  Eskailera igogailua: EI mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako

	
	12114 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm.

	2
	

	
	12115 Eskailera igogailua: EI mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako


	
	12115 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm


	3
	

	
	12117 Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa < 1 m, eta 35 gradurako

	
	12117 Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados

	4
	

	
	11214 Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna

	
	11214 Grúa móvil tipo cigüeña pequeña con motor

	5
	

	
	11215 Zikoina-garabi mugikor ertaina motorduna

	
	11215 Grúa móvil tipo cigüeña mediana con motor

	6
	

	
	11211 Zutikako garabi txikia motorduna

	
	11211 Grúa bipedestadora pequeña con motor

	7
	

	
	11212 Zutikako garabi ertaina motorduna

	
	11212 Grúa bipedestadora mediana con motor






[image: ]


1


ANEXO II ERANSKINA:  DESKRIBAPENAK/DESCRIPCIONES
2024KO HORNIDURA DESKRIBAPENAK / DESCRIPCIONES SUMINISTRO 2024

1.SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA HIGIENE.

	ERREF. /  REF.
	PRODUKTUA /
 PRODUCTO
	GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 
	REQUISITOS MÍNIMOS
	BALORAGARRIAK
	 VALORABLES
	ERREFERENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)

	14045
	Baranda eraisgarria (unitatea) / BARANDILLA ABATIBLE (UNIDAD)
	•  Herramintarik gabe jartzeko modukoak izatea.
•  Blokeatzeko eta desblokeatzeko sistema ziurra eta erraza izatea.
•  Baraila bidezko finkatze-sistema
•  Barnealdeko ainguratze neurria: 20 mmtik 35mmra, profil esturako egokitzailea barne egon beharko da modeloak edukiko balu.
	•  Que se suban y queden aseguradas de forma automática.
•  Que tengan un sistema de bloqueo/desbloqueo seguro y sencillo.
•  Sistema de fijación por mordaza
•  Con anclaje de medidas interiores de: desde 20mm hasta  35mm, debiendo incluir adaptador para perfil estrecho si el modelo lo tiene.
	 
	 
 
 
	APEX MEDICAL
ORTHOS
 
 

	14013
	Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa. / SOMIER ELECTRICO DE 90 CM. DE ANCHO
	•  Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
•  90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
•  Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak.
•  Koltxoiari  eusteko osagarria.
•  Altuera erregulagarridun hankak.
•  Baranda unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua eransteko aukera.
•  Kabledun urrutiko agintea. 
•  Larrialdiko jaitsiera.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg.
•  Para colchón de 90 x 190 cm.
•   Láminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm.
•  Accesorio soporta-colchón.
•  Patas regulables en altura.
•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio, incorporador, piecero y cabecero.
•  Mando con cable.
•  Bajada de emergencia.
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
•  HARI BIDEZ ERREGULATU DAITEZKEEN HANKAK
•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK. EDO GEHIAGO
•  PRODUKTUAREN PISUA 40 KG-TIK BEHERAKOA IZATEA
•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
•  PATAS REGULABLES POR ROSCA
•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
•  PESO DEL PRODUCTO INFERIOR A 40 KG
•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA
 
	TECNIMOEN LEZA
VIDALIA
 
 
 
 
 
 

	14014
	Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa. / SOMIER ELECTRICO DE 105 CM. DE ANCHO
	•  Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
•  105 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
•  Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak.
•  Koltxoiari eusteko osagarria.
•  Altuera erregulagarridun hankak.
•  Baranda unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua eransteko aukera.
•  Kabledun urrutiko agintea. 
•  Larrialdiko jaitsiera.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg.
•  Para colchón de 105 x 190 cm.
•   Láminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm.
•  Accesorio soporta-colchón.
•  Patas regulables en altura.
•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio, incorporador, piecero y cabecero.
•  Mando con cable.
•  Bajada de emergencia.
	•  KARGA AHALMENA >135 Kg
•  HARI BIDEZ ERREGULATU DAITEZKEEN HANKAK
•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK EDO GEHIAGO
•  PRODUKTUAREN PISUA 50 KG-TIK BEHERAKOA IZATEA
•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA

	•  CAPACIDAD DE CARGA > 135 Kg
•  PATAS REGULABLES POR ROSCA
•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
•  PESO DEL PRODUCTO INFERIOR A 50 KG
•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA
 
	TECNIMOEN LEZA
 
 
 
 
 
 
 

	14015
	Orga goratzailea duen somier artikulatua, 90 cm zabalekoa. / SOMIER ARTICULADO CON CARRO ELEVADOR DE 90 CM. DE ANCHO
	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg gutxienez.
• 90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
• Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia,  gutxienez 5 cm zabalekoak.
• Koltxoiari eusteko osagarria.
• Orga jasogailua akoplatua. Urrutiko aginte elektriko bidez jasotzen da.
• Gurpiletan banakako edo aldibereko balazta. 
• Eskudel unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua egokitzeko aukera.
• Kabledun agintea.
• Larrialdiko jaitsiera.
	•  Capacidad máxima de carga:  mínimo120 Kg.
•  Para colchón de 90 x 190 cm.
•  Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm.
•  Accesorio soporta-colchón
•  Carro elevador acoplado accionado por mando eléctrico a distancia.
•   Ruedas con freno individual o simultáneo.
•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio incorporador, piecero y cabecero.
•  Mando con cable.
•  Bajada de emergencia.
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
•  35 CM-TIK BEHERAKO JAITSIERA
•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
•  ERTZ BIRIBILDUAK
•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK. EDO GEHIAGO
•  TRENA/ANTITRENA
•  BALAZTA ZENTRALIZATUA
•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA

	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
•  DESCENSO POR DEBAJO DE 35 CM
•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
•  CANTOS REDONDEADOS
•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MÁS
•  TREN/ANTITREN
•  FRENO CENTRALIZADO
•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA

	TECNIMOEN LEZA PLUS
 
 
 
 
 
 
 
 

	14016
	Orga goratzailea duen somier artikulatua, 105 cm zabalekoa. / SOMIER ARTICULADO CON CARRO ELEVADOR DE 105 CM. DE ANCHO
	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
• 105 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
• Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia,  gutxienez 5 cm zabalekoak.
• Koltxoiari eusteko osagarria.
• Orga jasogailua akoplatua. Urrutiko aginte elektriko bidez jasotzen da.
• Gurpiletan banakako edo aldibereko balazta. 
• Eskudel unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua egokitzeko aukera.
• Kabledun agintea.
• Larrialdiko jaitsiera.
	•  Capacidad máxima de carga:  minimo120 Kg.
•  Para colchón de 105 x 190 cm.
•  Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm
•  Accesorio soporta-colchón
•  Carro elevador acoplado accionado por mando eléctrico a distancia.
•  Ruedas con freno individual o simultáneo,
•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio incorporador, piecero y cabecero.
•  Mando con cable
•  Bajada de emergencia.
	•  KARGA AHALMENA >135 Kg
•  35 CM-TIK BEHERAKO JAITSIERA
•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
•  ERTZ BIRIBILDUAK
•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK EDO GEHIAGO
•  TRENA/ANTITRENA
•  BALAZTA ZENTRALIZATUA
•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA

	•  CAPACIDAD DE CARGA      > 135 Kg
•  DESCENSO POR DEBAJO DE 35 CM
•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
•  CANTOS REDONDEADOS
•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
•  TREN/ANTITREN
•  FRENO CENTRALIZADO
•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUTURA

	TECNIMOEN LEZA PLUS
 
 
 
 
 
 
 

	14041
	Hankaldekoa/Oheburua (Unitatea) / PIECERO/CABECERO (UNIDAD)
	• 90 zmko Somier artikulatuari erantsi ahal zaio.
 
	•  Adaptable a somieres articulados de 90.
 
	 
	 
	TECNIMOEM
 

	14046
	Oinarridun trapezioa / TRAPECIO CON BASE
	• Gehienez onar dezakeen karga: 70 Kg minimo.
•   
	•  Capacidad mínima de carga: 70 Kg.
•   
	•  KARGA AHALMENA >70 Kg


	•  CAPACIDAD DE CARGA > 70 Kg 
	AYUDAS DINAMICAS
 

	14047
	Oheari ainguratutako trapezioa / TRAPECIO ANCLADO A LA CAMA
	• Gehienez onar dezakeen karga: 70 Kg gutxienez.
• Somier artikulatuari erantsi ahal zaio.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 70 kg.
•  Incorporable a somier articulado.
	•  KARGA AHALMENA >70 Kg

	•  CAPACIDAD DE CARGA > 70 Kg

	TECNIMOEN
VIDALIA

	14051
	Eskara-kontrako konpresorea S / COMPRESOR GENERICO S
	• Eskaren kontrako koltxoirako hodi malguak barne .
• Gehieneko karga ahalmena: gutxienez 100 Kg.
 
	•  Incluye tubos flexibles para colchón antiescaras.
•  Capacidad máxima de carga: mínimo 100 Kg.
 
	•  KARGA AHALMENA >100 Kg
•  PRESIO BAXUAREN ADIERAZLEA
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 100 Kg
•  INDICADOR BAJA PRESION
	APEX DOMUS 1
 
 

	14052
	Eskara-kontrako konpresorea L / COMPRESOR GENERICO L
	• Eskaren kontrako koltxoirako hodi malguak barne.
• Gehieneko karga ahalmena: gutxienez 140 Kg.
 
	•  Incluye tubos flexibles para colchón antiescaras.
•  Capacidad máxima de carga: mínimo 140 Kg.
 
	•  PRESIO BAXUAREN ADIERAZLEA
•  KARGA AHALMENA >140 Kg

	•  INDICADOR BAJA PRESION
•  CAPACIDAD DE CARGA > 140 Kg

	APES DOMUS 2+
 
 

	13071
	Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna / SILLA DE DUCHA E INODORO CON RUEDAS
	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. 
• Gehiengo zabalera: 53 cm.
• Ferra erako irekidura daukan eserlekua.
• Beso-euskarriak eta oinazpikoak desmuntagarri edo ezkutagarriak dira.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg.
•  Anchura máxima: 53 cm.
•  Asiento con apertura en herradura.
•  Reposabrazos y reposapiés desmontables o escamoteables.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
 
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
 
 
	ETAC CLEAN
 
 
 

	13074
	Dutxako eta komun alturako aulki gurpilduna / SILLA DE DUCHA E INODORO CON RUEDAS  ACOPLABLE A INODORO ALTO 
	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. 
• Gehiengo zabalera: 53 cm.
• Ferra erako irekidura daukan eserlekua.
• Beso-euskarriak eta oinazpikoak desmuntagarri edo ezkutagarriak dira.
• Komun alturako akoplagarria
• Eserlekuaren gutxieneko altuera: 55 cm
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg.
•  Anchura máxima: 53 cm.
•  Asiento con apertura en herradura.
•  Reposabrazos y reposapiés desmontables o escamoteables.
•  Acoplable a inodoro alto. 
•  Altura del asiento mínimo de 55 cm.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
•  ALTUERA ERREGULAGARRIA
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
•  REGULABLE EN ALTURA
 
 
 
	ETAC CLEAN
 
 
 
 
 

	13054
	Bainuontziko eserleku birakaria / ASIENTO GIRATORIO PARA BAÑERA
	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
• Zati metalikoek epoxi estaldura dute.
• Kokapen torlojuak eta bainuontzira finkatzekoak erregulagarriak dira.
• Gomazko euskarriak.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg.
•  Revestimiento en epoxi de las partes metálicas.
•  Tornillo de posicionamiento y fijación a la bañera regulables.
•  Gomas de apoyo.
	•  AURREKO IREKIDURA FERRA MODUKOA
•  BESO-EUSKARRI IGOGARRIAK
•  KARGA AHALMENA >120 Kg
 
	•  ABERTURA ANTERIOR HERRADURA
•  REPOSABRAZOS ELEVABLES
•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
 
	
 
 KARINTER KMAG II
 
 

	13056
	Dutxako aulkia, hanka doigarriduna / SILLA DE DUCHA CON PATAS REGULABLES
	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. 
• Eserlekuaren altuera erregulagarria da.
• Gehiengo zabalera: 58 cm. 
• Beso-euskarriak eta bizkarraldea ditu.
• Irikiera higienikoa daukan eserlekua.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg.
•  Altura asiento regulable.
•  Anchura máxima: 58 cm.
•  Con reposabrazos y respaldo incluidos.
•  Asiento con abertura higiénica.
	
 
 
 
 
	 
 
 
 
	ETAC SWIFT
 
 
 
 








2. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2:PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

	ERREF. /  REF.
	PRODUKTUA /
 PRODUCTO
	GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 
	REQUISITOS MÍNIMOS
	BALORAGARRIAK
	 VALORABLES
	ERREFEENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)

	11040
	Laguntzaileak gidatzeko moduko gurpil aulkiarentzako motor sistema / SISTEMA MOTORIZACION PARA SR MANEJADO POR ASISTENTE
	•   Abiadura erregulagarria.
•   Karga-adierazgailua.
•   Gurpil bikoitza.
•   Bi norabidedun martxa.
	•  Velocidad regulable.
•  Indicador de carga
•  Doble Rueda.
•  Marcha bidireccional.
	•  KARGA AHALMENA >135 Kg
•  ERAMATEKO POLTSA
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 135 Kg
•  BOLSA PARA TRANSPORTE
 
 
	WERMEIREN VDRIVE
TGA
TEYDER POWERPACK
MOTORCHAIR
 

	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	11041
	Laguntzaileak gidatzeko gurpil-aulkiarentzako motor sistema. / MOTORIZACIÓN ESPECIAL DE SR MANEJADA POR ASISTENTE
	•   Abiadura erregulagarria.
•   Karga-adierazgailua.
•   Gurpil bikoitza.
•   Bi norabidedun martxa.
•   Gehienezko karga: Gutxienez 165 Kg.
	•  Velocidad regulable.
•  Indicador de carga.
•  Doble Rueda.
•  Marcha bidireccional.
•  Capacidad máxima de carga: mínimo 165 kg
	•  JASAN DEZAKEEN PISUA >165 Kg
•  AULKIETARA EGOKITZEKO MODUKOA, ESERLEKU-ZABALERA > 51 CM-KOA DENEAN.
•  ERAMATEKO POLTSA
 
 
	•  SOPORTA PESO > 165 Kg
•  ADAPTABLE A SILLAS CON ANCHO DE ASIENTO > 51 CM
•  BOLSA PARA TRANSPORTE
 
 
	WERMEIREN VDRIVE
HD
 
 
 
 

	11050
	Scooterra edo antzekoa S / SCOOTER S o similar
	•   Gehieneko luzera 101 zm.
•   Gehieneko abiadura: Gutxienez 6 kilómetro orduko. 
•   Gehieneko autonomia: 19 Km minimo.
•   4 gurpil.
	•   Largo máx. 101 cm.
•  Velocidad máxima 6 km/ h
•  Autonomía máxima: mínimo 19 km.
•  4 ruedas.

	•  ABIADURA > 6 Km/H
•  AUTONOMIA > 19 Km
•  BATERIAK > 12 Amperio
•  OSAGARRIAK: ARGIAK
•  OSAGARRIAK: SASKIA

	•  VELOCIDAD > 6 Km/H
•  AUTONOMIA > 19 km
•  BATERIAS > 12 Amperios
•  ACCESORIOS: LUCES
•  ACCESORIOS: CESTA

	ECLIPSE PLUS
 
 
 
 
 

	11051
	Scooterra edo antzekoa L / SCOOTER L o similar
	•   Gehieneko luzera 122 zm.
•   Gehienezko abiadura 6,5 kilómetro orduko gutxienez.
•   Gehieneko autonomia: 30 Km minimo.
•   4 gurpil.

	•  Largo máx. 122 cm.
•  Velocidad máxima: mínimo: 6,5 km/ h
•  autonomía máxima: mínimo 30 km.
•  4 ruedas

	•  ABIADURA > 6,5 Km/H
•  AUTONOMIA > 30 Km
•  BATERIAK > 36 Amperio
•  OSAGARRIAK: SASKIA
•  OSAGARRIAK: ARGIAK

	•  VELOCIDAD > 6,5 Km/H
•  AUTONOMIA SUP A 30 Km
•  BATERIAS > 36 Amperios
•  ACCESORIOS: CESTA
•  ACCESORIOS: LUCES

	INVACARE LEO
SAPPHIRE 2
 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	11011
	Gurpil-aulki motorduna, oinarrizko gama / SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA GAMA BÁSICA
	•   Gehieneko abiadura: 6 kilometro orduko gutxienez.
•   Gehieneko autonomia: 25 Km minimo.
•   10 zmko edo gehiagoko zintarriak igotzeko gaitasuna.
•   Eserlekuaren altuera erregulagarria da.

•   Beso-euskarri eraisgarria edo ateratzeko modukoa eta oinazpikoak ateratzeko modukoak eta erregulagarriak dira.

•  Urrutiko kontrolaren ezker/eskuin kokapena 
• Agintea eskaera egiten den unean zehaztuko da. Erabiltzailea edo laguntzailea izan daiteke.
 
	•   Velocidad máxima: mínimo 6 km/h
•  Autonomía máxima: mínimo 25 km.
•  Capacidad para subir bordillos de 10 cm. o superiores
•  Asiento regulable
•  Reposabrazos abatibles o extraíbles y reposapiés extraíbles y regulables

•  Ubicación del mando izda./derecha indiferente
• La ubicación del mando se definirá en el momento del pedido. Siendo posible usuario o acompañante
 
	•  ABIADURA > 6 Km/H
•  AUTONOMIA > 25 Km
•  ESERLEKU/BIZKAR ANATOMIKOA
•  ESKUZKO BASKULAZIOA
•  OIN-EUSKARRI IGOGARRIA
•  ARGIAK

	•  VELOCIDAD > 6 Km/H
•  AUTONOMIA > 25 km
•  ASIENTO/RESPALDO ANATOMICO
•  BASCULACION MANUAL
•  REPOSAPIES ELEVABLES
•  LUCES

	QUICKIE RUMBA
 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 




3. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

	ERREF. /  REF.
	PRODUKTUA / 
PRODUCTO
	GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 
	REQUISITOS MÍNIMOS
	BALORAGARRIAK
	 VALORABLES
	ERREFERENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)

	12114
	Eskailera igogailua, EI motakoa > 1 m eta 23 zm-ko koskarako/Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm.
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez.
•  Eskaileraren gehieneko altuera: gutxienez 23 zm
•  80 x 90 zm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna.
•  Gehieneko autonomia: 300 eskailera minimo.
•  Aulkia dauka
•  Gehieneko abiadura: gutxienez 18 eskailera/minutuko
 
 
	•  Capacidad de carga máxima: mínima 130 kg.
•   Altura máxima del escalón: mínimo 23 cm.
•  Capacidad de realizar giros a 90º en espacios de 80x90 cm.
•   Autonomía máxima: mínimo 300 escalones.
•   Incorpora silla.
•   Velocidad máxima: mínimo 18 escalones/minuto.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
•  LUZERA GUZTIRA < 113 Cm
 
 
 
 
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
•  CAPAC SUBIR ESCALONES > 23 CM.
•  REPOSACABEZAS
•  CINTURON
•  GIRO EN MENOS QUE 80X80
•  SENSOR DE INCLINACION CON STOP SI SE SUPERA
•  PESO DE AL APARATO < 40 KG

	SANO LIFTKAR PT S

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	12115
	Eskailera igogailua EI motakoa > 1m eta 23 zm-ko koskarako/Salvaescaleras tipo SC > 1m y para escalón de 23 cm

	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez.
•  Eskaileraren gehieneko altuera: gutxienez 23 zm
•  110 x 90 zm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna.
•  Gehieneko autonomia: 300 eskailera minimo.
• Gurpil-aulkiari atxikitzeko euskailua dakar, bai 315 cm-ko eta bai 600 cm-ko
gurpilak dituztenentzako.
	• Capacidad de carga máxima: mínimo 130 Kg.
• Altura máxima del escalón: mínimo 23cm.
• Capacidad de realizar giros a 90º en espacios de 110x90 cm.
• Autonomía máxima: mínimo 300 escalones
• Incorpora accesorio de sujeción de silla de ruedas tanto de ruedas de 315 cm como
de 600 cm.
	
	• CAPACIDAD DE CARGA > A 130 KG
• CAPACIDAD SUPERAR ESCALONES > DE 23 CM
• REPOSACABEZAS
CINTURON
	SANO LIFTKAR PT UNIVERSAL

	12117
	Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa > 1 m eta 35 gradurako / Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez.
•  Gehieneko inklinazioa:  35º gutxienez.
•  100 x 100 cm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna.
•  100 x 200 cm-ko espazioetan 180ºko birak emateko gaitasuna.
•  Balazta askatzeko sakagailua.
•  315 cm-ko diametroa duten gurpil-aulkiekin erabiltzeko aukera, akoplearekin edo akoplerik gabe.
•  Inklinazio-adierazlea.
	•   Capacidad de carga máxima: mínimo 130 Kg.
•  Inclinación máxima: mínimo 35º
•   Capacidad de realizar giros a 90º en espacios de 100 x 100 cm.
•  Capacidad de realizar giros a 180º en espacios de 100 x 200 cm.
•  Pulsador de liberación de freno.
•   Posibilidad de uso con sillas de ruedas de 315 cm de diámetro con o sin necesidad de colocar acoples.
•  Indicador de inclinación.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
•  INKLINAZIOA > 35º
•  GAINDITU DITZAKEEN MAILAK > 18 Cm
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
•  PENDIENTE > 35º
•  CAPACIDAD SUPERAR ESCALONES > 18 Cm
 



	 ANTANO LG2004
 KSP SHERPA N902

	11214
	Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna / GRUA MOVIL TIPO CIGÜEÑA PEQUEÑA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez.
•  Kanpoko gehieneko zabalera, hankak itxita: 56 zm.
•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). 
•  Larrialdietarako geldialdi botoia.
•  Hanken zabalera erregulatzeko pedala.
•  Bizkar-gerrialdeko uhal biguna dakar.
•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.
	•  Capacidad de carga máxima: mínima 130 kg.
•   Ancho exterior máximo patas cerradas 56 cm.
•  Sistema de descenso de emergencia (al menos manual).
•   Botón de parada de emergencia.
•   Pedal para regular la anchura de las patas.
•  Incluye arnés dorso lumbar acolchado.
•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
•  LUZERA GUZTIRA < 113 Cm
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
•  LONGITUD TOTAL < 113 Cm
 
 
 
 
	VILGO MINILIFT
BIRDIE EVO COMPACT
 
 
 
 
 

	11215
	Zikoina-garabi mugikor ertaina motorduna / GRUA MOVIL TIPO CIGÜEÑA MEDIANA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 150 Kg gutxienez.
•  Kanpoko gehieneko zabalera hankak itxita: 66 zm.
•  Pertxaren igotze maila: gutxienez 168 cm-ko altuerara iritsi behar da.
•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai).
•  Erraz desmuntatzeko modukoa.
•  Larrialdietarako geldialdi botoia.
•  Hanken zabalera erregulatzeko pedala dakar.
•  Buruari eusteko arnes biguna dakar.
•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da
	•  Capacidad de carga máxima: mínimo de 150 kg.
•  Ancho exterior máximo patas cerradas 66 cm.
•  Rango de elevación de la percha: mínimo debe alcanzar 168 cm. de altura.
•    Sistema de descenso de emergencia (al menos manual).
•   Fácilmente desmontable.
•   Botón de parada de emergencia.
•   Pedal para regular la anchura de las patas.
•  Incluye arnés apoyo cefálico acolchado.
•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.
	•  KARGA AHALMENA >150 Kg
•  LUZERA GUZTIRA < 116 Cm
•  ZABALERA GUZTIRA < 66 Cm
•  ESEKIGAILUA IGOTZEKO GAITASUNA > 168 Cm
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 150 Kg
•  LONGITUD TOTAL < 116 Cm
•  ANCHO TOTAL < 66 Cm
•  ELEVACION PERCHA > 168 Cm
 
 
 
 
	SUNLIFT MIDI
 
 
 
 
 
 
 
 

	11211
	Bi hanketan zutik jartzeko garabi txikia  motorduna / GRUA BIPEDESTADORA PEQUEÑA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg minimo.
•  Gehieneko zabalera hankak itxita: 56 zm.
•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai).
•  Larrialdietarako geldialdi botoia.
•  Hanken zabalera erregulatzeko pedala.
•  Bi hanketan zutik jartzeko besapeko arnes biguna dakar.
•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.
	•  Capacidad de carga máxima: mínimo de 130 kg.
•  Ancho exterior máximo patas cerradas 56 cm.
•  Sistema de descenso de emergencia (al menos manual).
•   Botón de parada de emergencia
•   Pedal para regular la anchura de las patas.
•  Incluye arnés subaxilar acolchado adecuado para bipedestación.
•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
•  LUZERA GUZTIRA < 113 Cm
•  ZABALERA GUZTIRA < 56 Cm
 
 
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
•  LONGITUD TOTAL < 113 Cm
•  ANCHO TOTAL < 56 Cm
 
 
 
	VILGO VERTIC 2
FORTA
 
 
 
 
 

	11212
	Bi hanketan zutik jartzeko garabi ertaina  motorduna / GRUA BIPEDESTADORA MEDIANA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 150 Kg minimo. 
•  Gehieneko zabalera hankak itxita: 66 zm.
•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). 
•  Bi hanketan zutik jartzeko besapeko arnes biguna dakar.
•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.
	•  Capacidad de carga máxima: mínimo de 150 kg.
•  Ancho exterior máximo patas cerradas 66 cm.
•  Sistema de descenso de emergencia (al menos manual).
•  Incluye arnés subaxilar acolchado adecuado para bipedestación.
•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.
	•  KARGA AHALMENA >150 Kg
•  HANKEN LUZERA < 113Cm
•  ZABALERA GUZTIRA < 66 Cm
 
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 150 Kg
•  LONGITUD PATAS < 113 CM
•  ANCHO TOTAL < 66 Cm
 
	WERMEIRENALBATROS
 
 










  			ANEXO III ERANSKINA
                                                               UNITATEKO GEHIENEZKO LIZITAZIO PREZIOZ BEZ GABE
                                                        PRECIOS UNITARIOS MAXIMOS DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO)


1.SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
 LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA HIGIENE.

	N
	Artikulua/ Artículo
	2024ko erosketa aurreikuspena/
Previsión compras 2024
	Unitateko gehienezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA
	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA
	Ponderazioa
Ponderación
	BEZ aplikagarria IVA aplicable
	Aurreikusitado kostua guztira Coste total previsto

	1
	
	260
	62,73 € 
	16.309,80
	14,73%
	21%
	19.734,86

	
	14045 Eskubanda eraisgarria (bakarra)
	
	
	
	
	
	

	
	14045 Barandilla abatible (unidad)
	
	
	
	
	
	

	2
	
	100
	320,13 € 
	32.013,00
	28,92%
	21%
	38.735,73

	
	14013 Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa
	
	
	
	
	
	

	
	14013 Somier eléctrico 90 cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	3
	
	8
	408,76 € 
	3.270,08
	2,95%
	21%
	3.956,80

	
	14014 Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa
	
	
	
	
	
	

	
	14014 Somier eléctrico 105 cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	4
	
14015 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 90 cm zabalekoa

14015 Somier articulado con carro elevador de 90cm de ancho
	2
	758,93
	1.517,86
	1,37%
	21%
	1.836,61

	5
	
	1
	832,92
	832,92
	0,75%
	21%
	1.007,83

	
	14016 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 105 cm zabalekoa

	
	
	
	
	
	

	
	14016 Somier articulado con carro elevador de 105 cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	6
	
14041 Hankaldekoa/Oheburua (unitatea)

	4
	68,4
	273,60
	0,25%
	21%
	331,06

	
	14041 Hankaldekoa/Oheburua (unitatea)
	
	
	
	
	
	

	7
	
	5
	123,3
	616,50
	0,56%
	21%
	745,97

	
	14046 Trapezio oinarriduna
	
	
	
	
	
	

	
	14046 Trapecio con base
	
	
	
	
	
	

	8
	
14047 Oheari ainguratutako trapezioa

14047 Trapecio anclado a la cama
	5
	66,54
	332,70
	0,30%
	21%
	402,57

	9
	
	8
	57,76
	462,08
	0,42%
	21%
	559,12

	
	14051 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea S
	
	
	
	
	
	

	
	14051 Compresor colchón antiescaras S 
	
	
	
	
	
	

	10
	
	7
	79,54
	556,78
	0,50%
	21%
	673,70

	
	14052 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea L
	
	
	
	
	
	

	
	14052 Compresor colchón antiescaras L 
	
	
	
	
	
	

	11
	
	75
	333,17
	24.987,75
	22,57%
	10%
	27.486,53

	
	13071 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna
	
	
	
	
	
	

	
	13071 Silla de ducha e inodoro con ruedas
	
	
	
	
	
	

	12
	13074 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna, kumunaren altuera 55zm
	20
	349,68
	6.993,60
	6,32%
	10%
	7.692,96

	
	13074 Silla de ducha e inodoro con ruedas acoplable a inodoro alto 55 cm
	
	
	
	
	
	

	13
	
	50
	167,93
	8.396,50
	7,58%
	10%
	9.236,15

	
	13054 Bainuontziko eserleku birakaria
	
	
	
	
	
	

	
	13054 Asiento giratorio bañera
	
	
	
	
	
	

	14
	
	135
	104,72
	14.137,20
	12,77%
	10%
	15.550,92

	
	13056 Hanka erregulagarridun kumuneko aulkia
	
	
	
	
	
	

	
	13056 Silla de ducha con patas regulables
	
	
	
	
	
	

	 
	Presupuesto estimado  LOTE 1
	 
	 
	110.700,37
	100%
	 
	127.950,79
























2. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

	N
	Artículo
	2024ko erosketa aurreikuspena/
Previsión compras 2024
	Unitateko gehienezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA
	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA
	Ponderazioa
Ponderación
	BEZ aplikagarria IVA aplicable
	Aurreikusitado kostua guztira Coste total previsto

	1
	
	80
	853,16
	68.252,80
	48,82%
	21%
	82.585,89

	
	11040 Laguntzaileak gidatzeko gurpil aulkiarentzako motor sistema

	
	
	
	
	
	

	
	11040 Sistema de motorización para silla ruedas manejada por asistente
	
	
	
	
	
	

	2
	
	30
	1.150,00
	34.500,00
	24,68%
	21%
	41.745,00

	
	11041 Laguntzaileak eramateko  gurpil aulkiarentzako sistema berezia

	
	
	
	
	
	

	
	11041 Motorización especial de silla de ruedas manejada por asistente
	
	
	
	
	
	

	3
	
	6
	1337,5
	8.025,00
	5,74%
	21%
	9.710,25

	
	11050 Scooter edo antzekoa S
	
	
	
	
	
	

	
	11050 Scooter o similar S
	
	
	
	
	
	

	4
	
	15
	1.682,50
	25.237,50
	18,05%
	21%
	30.537,38

	
	11051 Scooter edo antzekoa L
	
	
	
	
	
	

	
	11051 Scooter o similar L
	
	
	
	
	
	

	5
	
	2
	1.888,88
	3.777,76
	2,70%
	10%
	4.155,54

	
	11011 Gurpil aulki motorduna, oinarrizko gama
	
	
	
	
	
	

	
	11011 Silla de ruedas motorizada gama básica
	
	
	
	
	
	

	 
	Presupuesto estimado  LOTE 2
	 
	 
	139.793,06
	100%
	 
	168.734,05




3. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.


	N
	Artículo
	2024ko erosketa aurreikuspena/
Previsión compras 2024
	Unitateko gehienezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA
	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA
	Ponderzioa/
Ponderación
	BEZ aplikagarria IVA aplicable
	Aurreikusitado kostua guztira Coste total previsto

	1
	
	8
	4.185,00
	33.480,00
	30,57%
	10%
	36.828,00

	
	12114  Eskailera igogailua: EI mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako

	
	
	
	
	
	

	
	12114 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm.
	
	
	
	
	
	

	2
	
	3
	4.185,00
	12.555,00
	11,47%
	110%
	13.810,50

	
	12115  Eskailera igogailua: EI mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako

	
	
	
	
	
	

	
	12115 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm
	
	
	
	
	
	

	3
	
	8
	3.891,00
	31.128,00
	28,43%
	10%
	34.240,80

	
	12117 Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa < 1 m, eta 35 gradurako

	
	
	
	
	
	

	
	12117 Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados
	
	
	
	
	
	

	4
	
	8
	807,84
	6.462,72
	5,90%
	10%
	7.108,99

	
	11214 Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna

	
	
	
	
	
	

	
	11214 Grúa móvil tipo cigüeña pequeña con motor
	
	
	
	
	
	

	5
	
	5
	862,59
	4.312,95
	3,94%
	10%
	4.744,25

	
	11215 Zikoina-garabi mugikor ertaina motorduna

	
	
	
	
	
	

	
	11215 Grúa móvil tipo cigüeña mediana con motor
	
	
	
	
	
	

	6
	
	5
	1072,86
	5.364,30
	4,90%
	10%
	5.900,73

	
	11211 Zutikako garabi txikia motorduna
	
	
	
	
	
	

	
	11211 Grúa bipedestadora pequeña con motor
	
	
	
	
	
	

	7
	
	15
	1079,89
	16.198,35
	14,79%
	10%
	17.818,19

	
	11212 Zutikako garabi ertaina motorduna
	
	
	
	
	
	

	
	
11212 Grúa bipedestadora mediana con motor
	
	
	
	
	
	

	 
	Presupuesto estimado  LOTE 3
	 
	 
	109.501,32
	100%
	 
	120.451,45
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